発電機　仕様書

１　納入場所　長野県畜産試験場

　　　　　　　（長野県塩尻市大字片丘１０９３１－１）

２　納入期限　令和５年９月29日

３　仕様の条件

1. 本体の外形寸法（W×D×H）は、880×1750×1415mm程度であること。
2. 本体重量は1035㎏程度であること。
3. 既設の4台の装置（1300W×2及び3000W×2、すべて三相200V ）を安定して稼働できること。
4. ディーゼルエンジン使用し、連続運転時間はおおむね21時間以上（50％負荷、50Hz）であること。
5. 運搬、設置等に係る一切の費用を入札額に含めること。
6. 以下の基準品と同等もしくはそれ以上の機能を有すること

４　基準品　　ディーゼルマルチ発電機　shindaiwa　DGM450MK　相当品以上

５　その他

1. 設置等については、発注者の立ち合いの下に実施し、防疫上の留意事項について発注者の指示に従うこと
2. 納品物品の使用上の留意事項について、設置時に発注者に説明を行うこと。
3. 保証期間は納入後１年以上とする。なお、設計、製作に起因する不良個所については、保証期間後であっても無償で交換又は修理すること。