　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調達番号　７１５４３

アスベストサンプリング用ポンプ 仕様書

環境保全研究所

|  |  |
| --- | --- |
| 項　　　目 | 要　求　仕　様 |
| 調達物品 | アスベストサンプリング用ポンプ(バッテリー内蔵式)  ムラタ計測器サービス（株） MCAS-DC2 2台　相当品以上 |
| 吸引ポンプ | ダイアフラム式ＤＣモータポンプ |
| 設定流量範囲 | 5～10L/minでマスフローセンサにより流量を自動制御できるこ  と。 |
| 規格への対応 | アスベストモニタリングマニュアル(第4.2版)(令和4年3月  環境省水・大気環境局大気環境課)に対応したサンプリングができること。 |
| 電　　源 | AC100Vが使用可能であり、バッテリー駆動により連続4時間以  上サンプリングが可能なこと。 |
| タイマー | タイマーによる吸引開始、停止が2回以上設定可能なこと。 |
| 情報の記録 | 採取情報(時間、積算流量等)を2回以上記録することができる  こと。 |
| 使用温度・湿度 | -10～40℃・10～90％ |
| 付 属 品 | 専用ACアダプタ、三脚、予備バッテリー（純正）、操作マニュ  アル 各2個 |
| 納入場所 | 長野県環境保全研究所 安茂里庁舎 3階 循環型社会部  （長野市安茂里米村1978） |
| 納入期限 | 令和4年10月20日 |
| 備　　考 | ・機器の搬入に関わる経費は本調達に含むこと。  ・仕様に疑問などがある場合には、循環型社会部担当者に十分確認すること。 |