調達番号：76820

犀川安曇野流域下水道　マンホール蓋仕様書

１　基本事項

（１）調達物品

　　　　　マンホール蓋（受枠セット）(バール穴形状Aタイプ)

　　　　　　・マンホール蓋　φ600mm　T-25　除雪対応　転落防止梯子　　　　　 5組

・マンホール蓋　φ600mm　T-25　除雪対応　転落防止梯子　耐食仕様 5組

デザインストリーマープレートセット相当品　φ500mm

(デザインの打合せ含む)　　 1枚

　　　　　ﾃﾞｻﾞｲﾝｽﾄﾘｰﾏｰ専用鉄ふた　φ600mm　歩道用　相当品(バール穴形状Aタイプ)

プレート径φ500　ブロック模様　蓋枠共　転落防止梯子 1組

　（２）納入場所

　　　　　安曇野市豊科田沢６７０９

　　　　　犀川安曇野流域下水道　安曇野終末処理場

　（３）納入期限

　　　令和6年1月31日(水)

２　仕　様

　　マンホール蓋の詳細構造は、JIS A 5506(2018)、JSWAS G-4(2023)及び、別添の下記仕様書による。

「下水道用グラウンドマンホール【600 T-25】仕様書」

「下水道用グラウンドマンホール【600 T-14　デザインプレート】仕様書」