仕様書

品名　実験台用試薬棚

　　　（参考品名：ヤマト科学株式会社　LTRC-123,LTRC-153）

【仕様】

外寸法 　　　　LTRC-123：幅1200×奥行300×高さ930㎜以内

LTRC-153：幅1500×奥行300×高さ930㎜以内を連結し一体型とし、全体形状が幅2700×奥行300×高さ930㎜以内であること。

（全体形状が幅2700×奥行300×高さ930㎜以内であれば、連結

　式ではなく１台の棚で可。）

構造 1)材質：木製であること。

　　　　　　　　　　　2)棚段数：2段であること。

3)特記事項：試薬棚近傍に設置する設備の高さとの干渉を防ぐため、試薬棚の足部高さは280㎜以上確保すること。

側板 1)色調：ホワイト（マンセルＮｏ．5PB9/0.5近似色）であること。

2)材質：耐水パーティクルボード　18mm厚であること。木口は4方樹脂テープ貼りであること。

幕板 1)色調：ホワイト（マンセルＮｏ．5PB9/0.5近似色）であること。

2)材質：耐水パーティクルボード 18mm厚であること。木口は1方樹脂テープ貼りであること。

落下防止具 ステンレスパイプφ9.5㎜であり不使用時には取り外しが可能な事。

最大積載重量 棚板10kg/段であること。

その他　　　　　　　　1)既設中央実験台は天板にアスベストを使用している恐れがある

ため、固定（ビス打ち）際には安全に十分配慮した対策を施した

上で作業に従事すること。

2)連結にあたっては安全性に十分に配慮した対策を講じること。

3)機器の搬入・設置および調整等に係る経費は見積額に含めること。

4)故障の際に早急な対応ができるよう、長野県内にサービス拠点を有していること。

5)見積書の提出にあたっては、必ず事前に技術資料を提出し承認を得ること。