仕 様 書

１　事項及び数量　　技能検定冷凍空気調和機器施工　３級検定材料 １０式

１式の内訳は別表に示す．

２　冷凍空気調和機器施工３級検定材料１式　内訳（別表）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品　名 | 仕　様・規　格 | 数量 | |
| 銅　管  (りん脱酸銅継目無管) | JIS H 3300　C1201T-O 又は C1220T-O  外径12.7㎜　肉厚0.8㎜　長さ1500㎜ | 1 |  |
| JIS H 3300　C1201T-O 又は C1220T-O  外径12.7㎜　肉厚0.8㎜　長さ150㎜ | 1 |  |
| フレア継手(ナット付き)  （冷媒R410A用） | 12.7mm　真ちゅう製　ユニオン | 2 |  |
| 12.7mm　真ちゅう製　チーズ | 1 |  |
| 12.7mm　真ちゅう製　エルボ | 1 |  |
| 12.7×6.35㎜　真ちゅう製　異径ユニオン | 1 |  |
| フレア継手(ナット付き)  （窒素ガスボンベ接続用） | 6.35㎜　真ちゅう製　ユニオン  　　　　　　　　　　　(ナット1個付) | 1 |  |
| 固定金具 | 等辺山形鋼　アングル  L25㎜×25㎜×3mm　長さ250㎜ | 2 |  |
| サドルバンド |  | 4 |  |
| 丸小ネジ(プラス) | JIS B 1101　Ｍ４　長さ14㎜ | 8 |  |
| 六角ナット | JIS B 1181　Ｍ４ | 8 |  |
| 平座金 | JIS B 1256　Ｍ４　小形丸 | 8 |  |