ポータブル電源仕様書

長野県農業試験場

１　物品名及び数量

ポータブル電源　１台

２　納入場所

長野県須坂市小河原492　長野県農業試験場　環境部

３　納入期限

令和６年７月12日

４　性能及び機能

　新品で以下の仕様を満たすこと。

（１）バッテリー容量は2000Wh以上であること。

（２）AC出力は最大30Aであること。

（３）リン酸鉄リチウム電池を搭載すること。

（４）充電時間は約２時間であること。

（５）出力波形は、純正弦波であること。

５　要件を満たす参考機種

　株式会社Jackery Japan ポータブル電源 2000 Plus

６　保障・メンテナンス

（１）納入後１年を保証期間として動作不良、性能不良及び故障の場合は、速やかに無償にて交換、修理、調整を行うものとする。

（２）保証期間終了後のトラブル時においても、遅滞なく対応可能なメンテナンス体制が整備されていること。

（３）設計不良等による重大な欠陥等から生じた故障については、保証期間終了後においても無償で修理、交換を行うこと。

７　納品及び設置に関する注意事項

（１）搬入、調整に係る経費は入札額に含めること。